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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน

เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

--------------------------------------
            
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน  ได้ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ จุน้ำได้ ๕,๐๐๐ ลิตร  ตามประกาศลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔  นั้น  ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน  ขอแก้ไขรายละเอียดในประกาศสอบราคาซื้อและเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ดังนี้
ข้อความเดิม
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  เป็นรถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ จุน้ำได้ ๕,๐๐๐ ลิตร  น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมปั๊มและอุปกรณ์ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่กำหนด ราคากลาง ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ขอแก้ไขเป็น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  เป็นรถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ จุน้ำได้ ๕,๐๐๐ ลิตรน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมปั๊มและอุปกรณ์ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่กำหนด ราคากลาง ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ    ดังต่อไปนี้
          
 
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  
           
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

 
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย               เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี คำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้


กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่  ๔ – ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔  
ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา          ในวันที่ ๒๑  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป   ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ๒ -

         

 ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐  บาท                                  ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช              ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข                  ๐-๗๕๓๖-๑๑๗๔ ในวันและเวลาราชการ  

ประกาศ ณ วันที่   ๑๐   เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
                  ลงชื่อ         ไพรินทร์    ใยน้อย
(นายไพรินทร์    ใยน้อย)

   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑/๒๕๕๔
การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
ลงวันที่  ๔  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๔
-----------------------

            
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ จุน้ำได้ ๕,๐๐๐ ลิตร  น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมปั๊มและอุปกรณ์ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขันกำหนด ราคากลาง ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท                                      (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพ ที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒  แบบใบเสนอราคา
๑.๓  แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔  แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕  บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
    ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ               ทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
    ๒.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
- ๒ -

    ๒.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ         ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น


๓. หลักฐานการเสนอราคา
    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา   โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
  
   ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
    (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  

                         
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


    
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


   (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล        ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
   (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า               ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

     

   (๔)   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑)
    ๓.๒  ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
         
    (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๔

   (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
             (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ             ในข้อ ๑.๖ (๒)
- ๓ -



๔.  การเสนอราคา
              
     ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา           ให้ชัดเจน  จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่ง
               
    ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว                   โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ให้ถูกต้อง    ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน  ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน  ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น                 ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้  ณ องค์การบริหาร               ส่วนตำบลสวนขัน


    ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้            และจะถอนการเสนอราคามิได้

    
    ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๑๕  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย


    
   ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้                 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขันจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
         สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ตรวจสอบภายใน  ๓  วัน  

   ๔.๕  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
  ๔.๖  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคา                     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑/๒๕๕๔  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๘ เดือน มีนาคม              พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง                     จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- ๔ -

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง  ใบเสนอราคาว่า  มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม            ข้อ ๑.๕ (๒)  และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง       เป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา            และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน   จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  และมิได้เป็น         ผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว
  
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็น                        ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา                       หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการ  ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง         สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
     
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารในวันที่  ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

    
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง ใบเสนอราคา  เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
   
     ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วน
    ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก  เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสวนขันเท่านั้น
- ๕ -

   
    
      ๕.๓  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของ       ผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
         

(๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
        

 (๒)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
         

 (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น



(๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้   ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้  

 
   ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลสวนขันมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขันมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
   
  ๕.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขันทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนขันเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสวนขันจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดย ไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
      

  ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า                 ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ องค์การบริหารส่วนตำบล   สวนขันมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖  และองค์การบริหารส่วนตำบลสวนขันจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้น เป็นผู้ทิ้งงาน   
          ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลสวนขันพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขันมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
- ๖ -

๖.  การทำสัญญาซื้อขาย
   
     ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน          ๕ วัน  ทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน              จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้
   
     ๖.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทาง ราชการ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลสวนขันเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลง        เป็นหนังสือตามข้อ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุ           ในข้อ ๑.๓  กับองค์การบริหารส่วนตำบลสวนขันภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ห้า ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้                ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขันยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
          

(๑)  เงินสด
                    

(๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันทำการของทางราชการ



(๓)  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือ                ค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)



(๔)  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
          

(๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย
   
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ             สอบราคา (ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
        

๗.  อัตราค่าปรับ
    
     ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน
   

๘.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
    
     ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑  ปีนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
   

๙.   ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

                         ๙.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินอุดหนุนทั่วไปงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔  

- ๗ -

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสวนขันได้รับอนุมัติเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแล้วเท่านั้น
     
    ๙.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสวนขันได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด     ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
                    

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
 
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
           
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

     
   ๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสวนขันได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขันอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
     
  ๙.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขันสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
วันที่   ๑๐   เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔

เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
เลขที่  ๑/๒๕๕๔
  ลงวันที่  ๔  เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔
รายการรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะพัสดุ
ชื่อพัสดุ  รถยนต์บรรทุกน้ำ
๑. วัตถุประสงค์ความต้องการ


เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง  แบบเอนกประสงค์ ขนาดกลาง เพื่อใช้ในการลำเลียงน้ำดื่ม น้ำใช้ ลำเลียงน้ำเพื่อช่วยในการดับเพลิง ช่วยดับเพลิง ฉีดล้างถนน รดพรมถนน รดน้ำต้นไม้ ผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามาตรฐาน (มอก.) ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิตและการบริการซ่อมบำรุงตัวถังยานพาหนะ 
๒. ลักษณะทั่วไป


-  เป็นรถบรรทุกชนิด  ๖  ล้อ  ล้อหน้าเดี่ยว  ล้อหลังคู่  พวงมาลัยขวา  เครื่องยนต์ดีเซล  มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า  ๑๔๕  แรงม้า  ระบายความร้อนด้วยน้ำ


-  ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง มีที่นั่งรวมกันไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง 
-  ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งสเปรย์บาร์ด้านท้ายสำหรับพรมถนน สเปรย์บาร์ด้านข้างสำหรับรดน้ำต้นไม้ มีท่อดูด-ท่อส่งน้ำ แท่นปืนฉีดน้ำครบถ้วน 


-  มีระบบไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน


-  ตัวรถ  เครื่องสูบน้ำ  และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๓. ข้อกำหนดรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๓.๑  รถยนต์บรรทุก


๓.๑.๑  เป็นรถรุ่นใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและเป็นรถรุ่นใหม่ที่สุด ที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศ

๓.๑.๒  เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ  ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ หัวเก๋งสามารถยกขึ้นเพื่อตรวจเครื่องยนต์ได้สะดวก


๓.๑.๓ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม 
   

๓.๑.๔ มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า  ๓  ที่นั่ง  (รวมพนักงานขับ)


๓.๑.๕ มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า  ๓  บาน  นอกเก๋ง ๒ บาน ในเก๋ง ๑  บาน


๓.๑.๖ มีชุดที่ปัดน้ำฝนจำนวนตามมาตรฐานผู้ผลิต


๓.๑.๗ มาตรวัด  สัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต


๓.๑.๘ เครื่องมือประจำรถ  ตามมาตรฐานผู้ผลิต


๓.๑.๙ ติดตั้งวิทยุ CD-Player  และลำโพง
**๒**



๓.๑.๑๐ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทำความเย็นครบชุดจากโรงงานผู้ผลิตซึ่งสามารถจ่ายลมเย็นให้กับพนักงานขับรถและผู้โดยสารครบทุกที่นั่ง


๓.๑.๑๑ สีของตัวรถยนต์บรรทุกน้ำจะกำหนดให้ภายหลัง โดยมีสีรองพื้นตามขั้นตอนมาตรฐานผู้ผลิตและใต้ท้องรถ ส่วนที่เป็นโลหะพ่นสีกันสนิมตามมาตรฐานผู้ผลิต 



๓.๑.๑๒  ติดฟิล์มกรองแสงขนาดแสงสว่างตามที่กฎหมายกำหนด
๓.๒ เครื่องยนต์
๓.๒.๑  เครื่งยนต์ดีเซล  ไม่น้อยกว่า  ๔  สูบ ๔  จังหวะ ระบายความร้อยด้วยน้ำที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๒๓๑๕ ๒๕๕๑ หรือ EURO๓
๓.๒.๒  มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  ๑๔๕  แรงม้า ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์หมุนไม่เกิน ๓,๐๐๐ รอบ/นาที
๓.๒.๓ กรองอากาศเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
๓.๓  ระบบส่งกำลัง
๓.๓.๑  คลัทซ์  แบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮโดรลิกพร้อมหม้อลมช่วย
๓.๓.๒  เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า   ๑เกียร์
๓.๔  ระบบเลี้ยวบังคับ  

พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง  (Hydraulic  Power Steering)
๓.๕  ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ลิตร  ฝาปิดมีกุญแจ
๓.๖  ระบบกันสะเทือน  
ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๓.๗  ระบบห้ามล้อ
๓.๗.๑  มีห้ามล้อมือและห้ามล้อเท้าตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยห้ามล้อมือคันบังคับควบคุมการทำงานภายในเก๋ง 
๓.๗.๒  ระบบห้ามล้อ  เป็นแบบไฮดรอลิก  โดยมีหม้อลมช่วยสองวงจร
๓.๗.๓  มีระบบห้ามล้อไอเสีย (เบรกไอเสีย)
๓.๘  กงล้อและยาง


๓.๘.๑  ล้อและยางขนาดตามมาตนฐานผู้ผลิต  
๓.๘.๒  มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ  1  ชุด  ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม
๓.๙  ระบบไฟฟ้า
๓.๙.๑  ใช้ระบบไฟฟ้า  ๒๔  โวลท์
๓.๙.๒  มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์  ตามมาตรฐานผู้ผลิตแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ แอมแปร์
**๓**
๓.๙.๓  แบตเตอรี่ชนิด  ๑๒  โวลท์  ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ Ah ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมกุญแจล๊อค จำนวน  ๒  ชุด
๓.๙.๔  มีสัญญาณไฟถูกต้อง  ครบถ้วนตมาตรฐานของ พรบ.การขนส่งทางบก และตามมาตรฐานผู้ผลิต
๓.๙.๕  มีไฟเลี้ยวเป็นแบบกระพริบและกลับเองได้โดยอัตโนมัติ
๓.๙.๖  มีสัญญาณไฟเลี้ยวเป็นแบบกระพริบสำหรับจอดฉุกเฉิน
๓.๙.๗  มีสัญญาณไฟและสัญญาณเสียงถอยหลัง
๓.๙.๘  มีไฟแสงสว่างภายในเก๋งและตู้เก็บอุปกรณ์

๓.๑๐  ถังบรรจุน้ำ 


๓.๑๐.๑  ถังบรรจุสร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า           ๓ มม. รูปทรงรีตามมาจรฐานผู้ผลิต มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร


๓.๑๐.๒  ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับลงทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง มีฝาเปิด-ปิด และล๊อคได้ พร้อมมีราวกันตก


๓.๑๐.๓  มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดน้ำต้นไม้ ติดตั้งด้านข้างซ้าย-ขวา ระหว่างหัวเก๋งกับชุดถังบรรจุน้ำ


๓.๑๐.๔  มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดพรมถนน ติดตั้งด้ายท้ายตัวรถ


๓.๑๐.๕  มีแท่นปืนฉีดน้ำแบบหมุนได้รอบ สามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร  สำหรับช่วยบรรเทาสาธารณประโยชน์


๓.๑๐.๖  ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.กั้นเป็นช่องไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อกันการกระแทกของน้ำ 


๓.๑๐.๗  มีมาตรวัดระดับน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำในถังบรรจุติดตั้งในบริเวรที่มองเห็นได้ชัดเจน


๓.๑๐.๘  ด้านข้างซ้าย-ขวา ตัวรถมีตู้เก็บสายส่งน้ำ ข้อต่อ หฟัวฉีดน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบานเปิด-ปิด และมีชั้นวางอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต  

๓.๑๑  ระบบท่อดูดและท่อส่งน้ำ



๓.๑๑.๑  มีท่อสูบน้ำจากภายนอกพร้อมบอลวาล์ เปิด – ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ทาง ด้านท้าย


๓.๑๑.๒  มีท่อสูบน้ำจากถังบรรจุน้ำ พร้อมบอลวาล์ว เปิด – ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ทาง ด้านท้าย


๓.๑๑.๓  ทางส่งน้ำออก พร้อมบอลวาล์ว เปิด – ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ๑/๒ นิ้ว  และมีข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว จำนวน ๒ ทาง ด้านท้าย


๓.๑๑.๔  ทางส่งน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ พร้อมบอลวาล์ว เปิด – ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ๑/๒ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง ด้านท้าย
**๔**


๓.๑๑.๕  ทางส่งน้ำขึ้นแท่นปืนฉีดน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ๑/๒ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง


๓.๑๑.๖  มีท่อทางน้ำลัด (Bypass) เพื่อป้องกัน สูบ – จ่ายชำรุด เมื่อเครื่องสูบน้ำทำงาน แต่ยังไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้ำ

๓.๑๒  เครื่องสูบน้ำ  


๓.๑๒.๑  เครื่องสูบน้ำ(Pump)  แบบ Self Priming Centrifugal Pump ทำงานด้วยระบบ พี.ที.โอ ต่อกำลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถ 


๓.๑๒.๒  สามารถสูบน้ำ (Capacity) ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร/นาที ที่ความดันไม่น้อยกว่า ๔๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๓.๑๓  สายส่งน้ำดับเพลิง


๓.๑๓.๑ เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงสีแดงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว


๓.๑๓.๒ ภายนอกท่อขึ้นจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester) เคลือบด้วยโพรียูรีเทน (Red Polyurethane) สามารถใช้ได้กับน้ำกระด้างและน้ำทะเล ภายในอาบยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber) สีดำเพื่อลดแรงเสียดทานของน้ำ 


๓.๑๓.๓ มีประสิทธิภาพสามารถทนแรงดันในการทำงาน (Max.Test Pressure) ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ต่อตารานิ้ว สามารถทนแรงดันที่จุดแตก (Min Burst Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๓.๑๔  ท่อดูดน้ำชนิดยาง


๓.๑๔.๑  ท่อดูดน้ำสำหรับใช้งานทั่วไป ภายในผลิตโดยยางธรรมชาติผิวเรียบ เสริมแรงด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์คอตตอน และลวดเหล็กขดเกลียว ภายนอกลักษณะเป็นลอน             (ตัวหนอน) เพื่อให้โค้งงอได้ดี ผลิตโดยยางธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสาย ๓ นิ้ว ความยาว ๑๕ ฟุต 
๓.๑๕  สัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียงไซเรนแบบอิเล็คทรอนิค
๓.๑๕.๑  เป็นสัญญาณไฟวับวาบ  แบบแผงสั้น  ขนาดไม่น้อยกว่า ๘*๑๖*๕ นิ้ว  น้ำหนักไม่เกิน ๒.๕  กิโลกรัม  
๓.๑๕.๒  โคมไฟหมุนใช้หลอดฮาโลเจ้น  จำนวน ๒ โคม ขนาด ๗๐ w/๒๔ VDC  แต่ละชุดมีจานโค้งแบบ  Poly phenylene  Oxide  Alloy  แบ่งเป็น ๕ ช่อง  แบบมัลติรีเฟล็กเตอร์  ช่วยเพิ่มการกระจายแสงตามมาตรฐาน SAE  ให้แสงวับวาบไม่น้อยกว่า  ๔๐๐  ครั้งต่อนาที
๓.๑๕.๓  หลอดและจานสะท้อนแต่ละชุดมีมอเตอร์ขับเฟืองโดยอิสระ  เมื่อตัวใดตัวหนึ่งเกิดชำรุด  อีกตัวยังคงทำงานได้อย่างปกติ  ฝาเลนส์ครอบดวงไฟทำด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนต  ด้านบนของฝาเลนส์มีลายฝ้าเพื่อลดแสงจากภายนอก  ช่วยเพิ่มความเข้มของดวงโคม

๓.๑๖  เครื่องขยายเสียงไซเรนแบบอิเล็คทรอนิค


 เครื่องขยายเสียงแบบอิเล็คทรอนิคไซเรน ให้เสียงไม่น้อยกว่า ๓ เสียง กำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ 
**๕**

๓.๑๗  การพ่นสีและตราหน่วยงาน 


๓.๑๗.๑  พ่นตราเครื่องหมายหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน  ขนาดกว้างหรือยาว ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน  ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร  ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้างและพ่นตัวอักษรมีข้อความ ใช้ในราชการเท่านั้น จำนวน ๒ จุด 
๓.๑๗.๒ พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า  2  ชั้น  บริเวณใต้ท้องรถ  โครงรถ  และใต้บังโคลนหน้าใต้บังโคลนหลังด้วยบอดี้ชู้ดหรือเท็คโค็ตหรือเทียบเท่า
๓.๑๘  เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ
๓.๑๘.๑  วาล์วกันกลับสำหรับต่อปลายท่อดูด

จำนวน ๑ ชุด
๓.๑๘.๒  หัวฉีดน้ำ




จำนวน ๑ ชุด
๓.๑๘.๓  ตะกร้าหวายกรองผง



จำนวน ๑ ชุด

๓.๑๘.๔  เครื่องมือบำรุงรักษาตามมาตรฐานผู้ผลิต
จำนวน ๑ ชุด
๓.๑๘.๕  ยางอะไหล่พร้อมกงล้อขนาดตามมาตรฐานรถ  จำนวน ๑ ชุด
๓.๑๘.๖  แม่แรงไฮโดรลิคพร้อมด้าม


จำนวน ๑ ชุด
๓.๑๘.๗  คู่มือการใช้รถ คู่มือการตรวจเช็คบริการ  
จำนวน ๑ ชุด
๓.๑๙  เงื่อนไขการรับประกัน
๓.๑๙.๑  ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดลักษณะ รูปแบบของรถยนต์                บรรทุกน้ำคันดังกล่าวมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา
๓.๑๙.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นโรงงานผู้ผลิต  หรือได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต  โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
๓.๑๙.๓  การรับประกัน  รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี  หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ใช้ได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
๓.๑๙.๔  กำหนดส่งมอบภายใน  ๑๒๐  วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
วันที่  ๔   เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔
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